

编号：20260811-4
说明
1.  家具须为新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报家具送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装费等所有费用。
3.  因家具配置的不完整或质量不合格所带来的无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
[bookmark: _GoBack]4.  付款方式：家具验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于7年。 
[bookmark: OLE_LINK1]6.  响应文件密封后2026年8月15日16点前送到江苏师范大学泉山校区综合楼205室（一食堂东侧，近邻宝二楼），联系人：蔡老师，电话：15852187468。
7.  投标时须提供（折叠桌一张  简椅一把）的样品，颜色自定。
8.  供货（含安装调试）期：不得晚于2026年9月1日，投标时请明确供货期时间。
9.  本项目预算总价为2.46万元（人民币）




需方参数需求：
	名称
	规格
	材质/颜色
	数量
	单位

	折叠桌
	1400*470*750
	1、台面：基材采用符合GB 18580-2017 强制要求，甲醛释放量等级达到 GB/T 39600-2021 E0 级(甲醛释放量≤0.050mg/m³)实木多层板，同时满足 GB/T 41715-2022相关要求，无刺激性气味。采用优质知名品牌五金配件。台面厚度≥25mm，板材厚度≥18mm。
2、桌架：采用优质金属管材打造，结构稳固，承重性能优异，符合办公家具安全标准，可满足长期高频次使用需求，无变形、松动隐患。
3、底脚：采用2.0mm厚冷轧钢板经精密冲压成型，成型规整，无毛刺、无变形，受力均匀，承载力强，有效提升桌架整体稳定性，桌脚配置带刹车静音轮。
4、中柱：采用≥60mm×60mm×2.0mm厚金属管材，壁厚均匀，强度高、重量轻，表面无划痕、无氧化，耐腐蚀、不易变形。
5、连接杆：采用≥25mm×50mm×1.5mm金属管材，管材平整，无凹凸、无裂纹，焊接牢固，无虚焊、漏焊、夹渣现象，有效连接各部件，保证桌架结构整体性。
6、托臂及拉杆：均采用优质金属管材，经阳极氧化处理，表面光滑，硬度高、耐磨、耐腐蚀，尺寸精准，与桌架各部件适配紧密，无松动、异响。
7、前挡板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板，冲压成型，边缘光滑无毛刺，安装牢固，可有效保护桌体内部结构，兼具装饰与防护作用。
8、书网：采用≥0.8mm厚钢板折弯加固，折弯角度精准，无褶皱、无开裂，承重性能良好，可稳定放置书籍等物品。
9、折叠功能：桌架自带折叠功能，折叠结构设计合理，操作便捷，折叠后占用空间小，展开后锁定牢固，无晃动、异响，折叠连接处耐磨耐用，可反复折叠使用。
10、表面处理：桌架表面采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经除油、除锈、磷化三重预处理，确保涂层附着力强；喷涂厚度为50-60μm保护粉漆，喷涂均匀，无流挂、无气泡、无漏喷现象；经220℃高温烘烤15分钟流平固化，漆面硬度高、耐刮擦、不易脱落，颜色均匀稳定，无褪色、发黄隐患，符合环保标准，无异味。
11、书包挂钩：配套设置金属挂钩，采用冷轧钢板冲压成型或圆钢弯折工艺制作，安装于桌架侧部/挡板处，承重力强，可稳定悬挂书包等物品，挂钩边缘经钝化处理，无锐边毛刺，避免划伤物品。
12、尺寸：长度1400mm，宽度450±20mm，高度750mm。
	6
	张

	简椅
	总深550*总宽480*总高810
	1、椅身：采用全新工程聚丙(PP)+GF30材质一体成型，结构稳固，韧性好、耐老化、不易变形，整体静态承重≥150kg，长期使用无开裂、变形现象。
2、椅架：采用优质实心钢筋弓形架，钢筋直径≥11mm，管材表面经电镀处理，防锈耐腐蚀，承重性能优异，可承受≥150kg静载荷，无明显变形、断裂。
3、脚垫：配备PP材质脚垫，防滑耐磨，有效防止地面刮擦，移动时无噪音。
4、产品尺寸(公差±10mm) ：整椅尺寸为深(D)565mm×宽(W)445mm×高(H)810mm;座高430mm,座深460mm,背高395mm,座垫宽430mm,背垫宽450mm。
	12
	把

	办公桌
	1600*800*750
	桌面材质与工艺
1.基材:采用E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m3，符合GB18580-2017标准;板材含水率8%-12%，无分层、鼓包、开裂、腐朽等缺陷，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥3000MPa。
2.饰面:采用环保三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、耐刮擦、耐酸碱腐蚀，表面硬度≥3H，无气泡、脱层、色差，符合GB/T17657-2013标准。
3.封边:采用PVC封边条，厚度≥2mm，通过高温热熔胶无缝封边，封边牢固、平整光滑，无脱胶、翘边、毛刺，打磨处理，防磕碰。
4.桌面功能:桌面预留走线孔(直径≥60mm)，孔位配置金属线盒，边缘光滑无毛刺，方便线路整理。
(四)桌架材质与工艺
1.材质:采用优质冷轧钢管，立柱壁厚≥1.2mm，横梁壁厚≥1.0mm，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥60um，附着力等级1级，硬度≥H，防锈防腐蚀，无掉漆、脱落。                2.结构:采用方管焊接/螺丝连接工艺，整体框架稳固，无虚焊、漏焊，承重≥100kg/工位，长期使用无变形、摇晃;桌脚配置带刹车静音轮，防止刮花地面与滑动。3.配置一个主机架材质同桌面）
	6
	张

	活动柜
	400*450*650
	1.基材:采用E1级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.124mg/m3，符合GB18580-2017标准;板材含水率8%-12%，无分层、鼓包、开裂、腐朽等缺陷，静曲强度≥15MPa，弹性模量≥3000MPa。
2.饰面:采用环保三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、耐刮擦、耐酸碱腐蚀，表面硬度≥3H，耐磨转数≥400转，无气泡、脱层、色差，符合GB/T17657-2013标准。
3.封边:采用PVC或ABS封边条，厚度≥1.5mm，通过高温热熔胶无缝封边，封边牢固、平整光滑，无脱胶、翘边、毛刺.  4.配三连锁。
	6
	个

	转椅
	常规
	椅面采用进口网络布料,色泽亮丽、阻燃、防污、耐磨性强；座垫采用高密度、高回弹PU定型发泡海绵，密度≥45kg/cm3,软硬适中，回弹性能好，不变形；座垫依据人体工学原理设计，采用1.5MM夹板八层垫压成成型，成型板材约12MM，板材承受力达300KG，采用优质气压棒，升降自如，升降时基本无声响，经测度可承受250KG压力，升降30万次无损；五轮脚架采用33%尼龙架纤维材料一次冲压成型，底部独有的加强筋（肋状设计）保证受力均匀，滑动时无杂音。
	3
	把

	铁皮柜
	850*390*1850
	采用上好一级冷扎钢板（宝钢），耐磨、耐酸等功能，喷涂后达到0.6mm，酸洗，磷化，防锈处理，静电喷涂，工艺精湛，无刮痕，包装完好  品牌清晰，环保认证，采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高，优质五金配件。
	5
	个

	实木沙发（三人位）
	1820*700*1020
	(二)材质要求
1主体框架材质:采用泰国进口AA级橡胶木实木，含水率控制在8%-12%，无开裂、虫蛀、死结、腐朽等缺陷，木材顺纹抗压强度≥40MPa，抗弯强度≥65MPa，甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E1级标准(≤0.124mg/m3)
2辅材要求:内部辅材采用同等级实木或符合E1级标准的多层实木板，无劣质人造板、回收板材使用。
3表面处理:采用环保水性漆/开放漆工艺，漆面光滑均匀，无气泡、流挂、漏漆、色差等缺陷，漆膜附着力符合GB/T4893.4-2013标准，硬度≥H，耐刮擦、耐黄变，符合国家环保涂料标准，无刺激性气味。
(三)结构与工艺要求
框架结构:采用全实木榫卯结合五金件加固工艺，连接牢固稳定，无松动、异响;沙发承重框架采用整体实木打造，坐框、靠背、扶手均为实木一体成型，结构承重能力≥150kg/座位，长期使用无变形、断裂风险
2靠背与扶手:靠背为弧形实木条设计，贴合人体工学，靠背板厚度≥18mm，扶手宽度≥120mm，边角采用R3-R5圆角打磨处理，无尖锐棱角，安全防磕碰。
8.坐板工艺:坐板采用≥18mm厚橡胶木实木板，平整光滑，无翘曲变形;可选配高回弹海绵坐垫(海绵密度235kg/m3，回弹率≥60%)，外套为耐磨布艺/皮质面料，可拆洗，面料色牢度≥4级，耐摩擦次数≥10000次。
4整体工艺:产品拼接严密，缝隙均匀，无毛刺、划手:五金件采用304不锈钢或优质镀锌五金，防锈防腐蚀，开合/调节部件灵活无卡顿。
	3
	张

	实木沙发（单人位）
	820*700*1020
	
	4
	张

	长茶几
	1200*600*450
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板(GB/T11718-2009）标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。
	1
	张



供方响应：             
	序号
	名 称
	生产厂家
	技术参数或规格要求
	数量
	单价
	合计
	质保期
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其他说明：无
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