**分散采购询价单**

编号：FS2022111251300-1

说明：

1. 产品须为**原装正品、新品**，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2. **响应价格**，是产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3. 表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4. 付款方式**：**设备（产品）验收合格后支付合同总额的**100%**。

5. 质保期：不少于**三年**。

6. 响应文件密封后2022年12月5日11点前寄送到江苏师范大学泉山校区游泳馆二楼203办公室,联系人周老师，15852111812。

**需方参数需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **设备参数** | **数量（平米）** | **预算总价（元）** |
| 地垫 | 详见附页 | 450 | 49500 |

**供方响应：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **生产厂家** | **型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **到货时间** | **质保时间** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**其他说明：**

**联系人： 联系电话：**

**报价公司（章）：**

**年 月 日**

**附页参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 质量技术标准（技术参数） |
| 1 | PVC运动地板 | 1. 硬度（邵A）：55-90（度） 2. 拉伸强度≥1.0Mpa 3. 拉断伸长率≥120% 4. 可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 5. 可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 6. 挥发物含量≤35g/㎡ 7. 氯乙烯含量：未检出 8. 防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm 9. 灰分含量≤0.2% 10. 焊接强度，平均值≥450N/50mm；最小值≥300N/50mm 11. ★提供拥有国家资质检测机构测试≥14天的检测报告：甲醛释放量≤10µg/m³。 12. ★提供自然气候暴露试验≥18个月的检测报告，外观表面无开裂、粉化现象，色差≤1级。 13. ★提供在臭氧浓度200pphm条件下测试≥2000h的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥80（Shore A）。 14. ★耐环境应力开裂测试时长不少于14000h，破裂率为0% 15. ★耐湿热老化15000h后，外观无明显变化，灰卡评级4级。   **以上产品技术参数，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告,并附带检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，未提供或不满足按无效响应处理。** |