

编号：
说明
1.  家具须为新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报家具送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装费等所有费用。
3.  因家具配置的不完整或质量不合格所带来的无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：家具验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于7年。 
[bookmark: OLE_LINK1]6.  响应文件密封后2026年9月3日16点前送到江苏师范大学泉山校区化学与分子工程学院，联系人：邢老师，电话：15927393389。
7.  投标时须提供一桌1椅（培训桌1张、椅子1把）的样品，颜色自定否侧视为投标无效。
8.  供货（含安装调试）期：不得晚于2026年9月*日，投标时请明确供货期时间。
9.  本项目预算总价为7万元（人民币），主材为培训桌椅子。
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需方参数需求：
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	培训桌
（两人位）
	1200*400*750
	1、台面：基材采用符合GB 18580-2017 强制要求，甲醛释放量等级达到 GB/T 39600-2021 E0 级(甲醛释放量≤0.050mg/m³)实木多层板，同时满足 GB/T 41715-2022相关要求，无刺激性气味。采用优质知名品牌五金配件。台面厚度≥25mm，板材厚度≥18mm。
2、桌架：采用优质金属管材打造，结构稳固，承重性能优异，符合办公家具安全标准，可满足长期高频次使用需求，无变形、松动隐患。
3、底脚：采用1.5mm厚冷轧钢板经精密冲压成型，成型规整，无毛刺、无变形，受力均匀，承载力强，有效提升桌架整体稳定性，桌脚配置带刹车静音轮。
4、中柱：采用≥60mm×30mm×1.5mm椭圆管厚金属管材，壁厚均匀，强度高、重量轻，表面无划痕、无氧化，耐腐蚀、不易变形。
5、连接杆：采用≥25mm×50mm×1.5mm金属管材，管材平整，无凹凸、无裂纹，焊接牢固，无虚焊、漏焊、夹渣现象，有效连接各部件，保证桌架结构整体性。
6、托臂及拉杆：均采用优质金属管材，经阳极氧化处理，表面光滑，硬度高、耐磨、耐腐蚀，尺寸精准，与桌架各部件适配紧密，无松动、异响。
7、前挡板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板，冲压成型，边缘光滑无毛刺，安装牢固，可有效保护桌体内部结构，兼具装饰与防护作用。
8、书网：采用≥0.8mm厚钢板折弯加固，折弯角度精准，无褶皱、无开裂，承重性能良好，可稳定放置书籍等物品。
9、折叠功能：桌架自带折叠功能，折叠结构设计合理，操作便捷，折叠后占用空间小，展开后锁定牢固，无晃动、异响，折叠连接处耐磨耐用，可反复折叠使用。
10、表面处理：桌架表面采用静电粉末喷涂工艺，喷涂前经除油、除锈、磷化三重预处理，确保涂层附着力强；喷涂厚度为50-60μm保护粉漆，喷涂均匀，无流挂、无气泡、无漏喷现象；经220℃高温烘烤15分钟流平固化，漆面硬度高、耐刮擦、不易脱落，颜色均匀稳定，无褪色、发黄隐患，符合环保标准，无异味。
	40
	个

	培训椅
	常规
	1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦１０万次弹力依旧。 三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。
2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形。硬度65#（单位 度），密度50#（单位 kg/立方米）。                             3、椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚不小于2.0mm。    
	90
	把

	演讲台
	W600*D560*H1000
	1、台面：基材采用符合GB 18580-2017 强制要求，甲醛释放量等级达到 GB/T 39600-2021 E0 级(甲醛释放量≤0.050mg/m³)实木多层板，同时满足 GB/T 41715-2022相关要求，无刺激性气味。采用优质知名品牌五金配件。台面厚度≥25mm，板材厚度≥18mm。
2、封边：板材四边采用≥1.5mm厚PVC封边条，封边无缝隙，抗高低温性能良好，无脱胶、开裂现象；封边条需符合QB/T4463-2025标准。
3、桌架：标准桌架采用优质钢材制作，底脚为≥2.0mm冷轧钢板拉伸成型，与≥60mm×60mm×1.2mm冷轧管连接；上挡板为≥1.0mm冷轧钢板，下挡板为≥0.8mm冷轧钢板，配备壁厚≥0.8mm的钢制书网。
4、脚轮：配置带刹车静音脚轮，移动过程无明显噪音，使用顺畅稳定。
5、尺寸：长度600mm，宽度560mm，高度1000mm。
	1
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	沙发
	2060*850*900
	1、面料：采用优质西皮，厚度大于1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为（可选）。
2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35 kg/m³，背海绵密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、弹簧为优质蛇形弹簧加橡皮绷带。
4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率在10±1%，保证长时间使用不开裂、不变形。                                               
5、油漆：环保水性漆。
	1
	张

	会议椅
	常规
	1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ；
2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。
3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质15mm厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长；
4、油漆：环保水性漆。
	20
	把 

	茶水柜
	1200*400*850
	1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；
2、基材采用中密度纤维板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板(GB/T11718-2009）标准；
3、封边：采用实木皮封边，封边厚度≧0.6mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。
4、油漆：采用环保优质水性漆，标准厚度为0.5mm，底着色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。
5、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。
6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。   
	1
	个



供方响应：             
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	生产厂家
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其他说明：无
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