编号：

说明

1. 产品须为**原装正品、新品**，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2. **响应价格**，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、培训费、装卸费、安装调试费等所有费用。

3. 表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4. 付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的**100%**。

5. 质保期：不少于**三**年。

6. 响应文件密封后2024年12月9日16点前送到江苏师范大学泉山校区西教13号楼132办公室，联系人王老师，13077626172。

需方参数需求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备参数** | **设备品牌** | **设备型号** | **数量** | **单价** | **预算总计（元）** |
| 1 | 超纯水机 | 生产商：四川优普超纯科技有限公司  型号：UPT-Ⅱ-5  1、设备以城市自来水为进水，制备纯水和超纯水；  2、徐州水质极差（TDS＞450ppm），升级加配ULUPURE加强型水质前处理装置；  3、纯水电导率、超纯水电阻率、温度在线监测，实时显示；  4、RO纯水水质：电导率约1-5us/cm(≤进水电导率×2%)在线监测，配置新型一体化的一种快插式反渗透膜壳，有效去除水中有机物、离子、颗粒性物质等；  5、UP超纯水水质：电阻率18.2MΩ.cm，具有纯化柱用过滤网装置，保证水质中微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppb；  6、设备全自动运行，采用注塑ABS材质机箱，有效耐酸碱防腐蚀；  7、配置清单：UPT主机1套、水质前处理装置1套、储水箱1套。 | 四川优普 | UPT-Ⅱ-5 | 1 | 16000 | 16000 |
| 2 | 真空退火炉 | 型号：OTF-1200X-60  加热区长度：400 mm  额定功率：3KW  控温系统：智能控制仪PID30段程序  热电偶：K型热电偶  加热元件：掺钼铁铬铝合金  升温速率：＜10℃/min  管径： φ60 石英管的设备设有法兰支架  最高使用温度：1200 ℃  工作温度：1100 ℃  真空度：10-2 torr  控温精度：±1 ℃  关闭时外形尺寸：  1270 L x 400 W x 540 H mm  开启时外形尺寸：  1270 L x 560 W x 750 H mm  重量：40Kg  保质期：三年质保期，终生维护  包含真空泵及真空本连接配件各一套 | 科晶 | OTF-1200X-60 | 1 | 19000 | 19000 |
| 3 | 直流线性电源 | 型号：FTP1090-1000-009PK  电压：1000V  电流：0.9A  功率：900W  分辨率：100mV/1mA  电压精度：0.1%+0.1%FS  电流精度：0.1%+0.2%FS  通讯接口：RS232，LAN，RS485  冷却方式：强制风冷  包含数据采集及处理、测试系统一套 | 费思泰克 | FTP1090-1000-009PK | 1 | 11800 | 11800 |
| 4 | TV测试仪 | 生产商：扬州宝欧电子有限公司  型号：TV-3CH  输出电压 : 1-1000V  输出电流：0.1-20 mA  分辨率：电压1V，电流1μA，时间1s  短路保护：允许在任何情况下长期短路  整机电压表误差：＜0.1%  整机电流表误差：＜0.1%  采样频率：3次/1s  通道数：独立3通道  数据记录支持Access数据库  包含数据采集及处理系统一套 | 扬州宝欧电子 | TV-3CH | 1 | 33000 | 33000 |
| 5 | 超声波清洗机 | 生产商：昆山洁力美  型号：KS-250XQS  1、3.2寸中文液晶屏，同时显示仪器型号、超声功率、超声频率、超声时间、超声温度，超声水位参数详细清楚，显示超温度、超电压、超电流,低水位故障蜂鸣报警  2、仪器的操作采用全中文微电脑程序触摸操作系统  3、用户数据存储功能，用户可根据自己的需求保存工作参数  4、频率自动跟踪,超声波分布均匀  5、内槽尺寸：300\*240\*150（mm），清洗容量：10（L）  6、超声频率：40（KHz），超声/脱气功率：250（W）  7、超声功率可调：1-100（%）  8、加热功率：400（W），加热温度可调：室温-80（℃） | 昆山洁力美 | KS-250XQS | 1 | 3200 | 3200 |
| 6 | 鼓风干燥箱 | 生产商：上海精宏实验设备有限公司  型号：DHG-9030A  1、工作室尺寸：300\*300\*350MM  2、外形尺寸：440\*495\*620MM  3、电源电压：220V 50HZ  4、控温范围：RT+10~200℃ ±1℃（RT表示室温）(控温范围可扩展至RT+10-250度）  5、带鼓风，消耗功率1090W  不锈钢内胆，带观察窗 | 上海精宏 | DHG-9030A | 1 | 2500 | 2500 |
| 合计 | | | | | | | 85500 |

供方响应：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 人民币： 元 （大写： 整） | | | | | | |

其他说明：