

编号：20260810-3
说明
1.  家具须为新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报家具送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装费等所有费用。
3.  因家具配置的不完整或质量不合格所带来的无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：家具验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于7年。 
[bookmark: OLE_LINK1]6.  响应文件密封后2026年8月14日16点前送到江苏师范大学泉山校区综合楼205室（一食堂东侧，近邻宝二楼），联系人：蔡老师，电话：15852187468。
7.  投标时须提供一桌两椅（双人课桌1张、椅子2把）的样品，颜色自定。
[bookmark: _GoBack]8.  供货（含安装调试）期：不得晚于2026年9月1日，投标时请明确供货期时间。
9.  本项目预算总价为4.2万元（人民币），主材为双人桌75张和单人椅150张。




需方参数需求：
	项目
	规格
	参数
	数量
	单位

	课桌椅
	1200*400*750(1桌+2椅子）
	双人课桌技术参数：
1.产品整体外观尺寸:约1200mmx400mmx760mm。
2.桌架站脚立管:采用约60mmx30mmx1.2mm 椭圆管材，激光切割加工;底脚采用厚度≥1.5mm冷轧钢板液压成型，底脚尺寸约410mmx60mmx30mm,加长加宽结构，提升课桌整体稳定性;立柱配置2根≥30mmx20mmx1.2mm冷轧钢板D型管;所有五金构件表面经过除锈、酸洗、磷化、静电喷涂处理，结构坚实牢靠，外观平整美观。3.木制挡板:板材厚度18mm，尺寸1200mmx400mmx18mm。
4.书兜:由≥20mmx20mmx1.2mm方管折弯加工成型.
5.桌面板:台面成品厚度25mm，板材基材≥18mm,选用E1级绿色环保颗粒板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3，同时满足GB/T 41715-2022《定向刨花板》相关要求，无刺激性气味;台面规1200mmx400mmx25mm.
6.封边工艺:板材四边采用≥1.5mm厚PVC封边条，封边严密无间隙，具备良好抗高低温性能，不得出现脱胶、开裂问题;封边条符合
QB/T4463-2025《家具用封边条》标准。
7.配套五金:采用优质知名品牌五金配件，安装牢固。
8.工艺要求:焊接部位平整光滑，无漏焊、虚焊、毛刺;边角做圆角处理，无尖锐棱角;喷涂涂层附着力强，不易剥落掉漆。

椅子技术参数：
1.整体外观尺寸:约560mmx420mmx835mm。
2.椅架站脚:采用规格≥60mmx30mmx1.2mm 椭圆形管材，经激光切割、全自动数控弯管机弯型、数控机械手焊接成型;五金框架表
面经过除锈、酸洗、磷化、静电喷涂工艺处理，结构稳固，外观平整。
3.座板、背板按照人体工程学造型设计;背板板材厚度≥12mm优质多层板;座板尺寸约420mmx350mmx15mm;背板尺寸约420mmx200mmx15mm.
4.边角做圆角处理，无尖锐棱角，保障使用安全。
5.整套产品做工牢固，焊接部位平整光滑，无虚焊、漏焊、毛刺，涂层附着力强，不易掉漆。
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供方响应：             
	序号
	名 称
	生产厂家
	技术参数或规格要求
	数量
	单价
	合计
	质保期
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其他说明：无
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